Atès l' equip amb IP 195.16.2.160 que pertany a una xarxa amb màscara 255.255.255.192, contesta:

•Classe de la IP.

•Nombre de bits destinats a hosts.

•Direcció de xarxa.

•Possibles IPs que poden prendre els hosts que componen aquesta xarxa.

•Nombre màxim d'hosts.

La classe de la IP es tipo C perquè esta entre 192-223.

El nombre de bits son 6 y per al host 0

La direcció es 128

62 hosts màxim